老年养护楼台边桌、餐边台柜定制项目采购需求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品图片** | **规格型号 (W\*D\*H)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **预算单价 （元）** | **预算总价 （元）** | **备 注** |
| **养护楼** | | | | | | |  |  |  |
| 1 | 定制台边桌 |  | 2080mm\*400mm\*1100mm | 1.▲基材：实木多层板（台面厚20mm，其余厚18mm)，检测项涵盖但不限于：①理化性能，弹性模量（横纹）试件强度值≥4250MPa；②甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.017mg/m³；③总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.06mg/（m²•h）（72h）；④抗细菌性能：金黄色葡萄球菌≥99%；⑤防霉菌性能：黑曲霉0级；⑥平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率≤110.8W/s,火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤6.9MJ,60s内焰尖高度Fs≤140.2mm,60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象（以上6项符合检测标准，提供国家认可的有效的检测机构出具的带CMA标识、可识别的二维码的“实木多层板”检测报告）；（▲6项） 2.▲表面：三聚氰胺浸渍纸，检测项涵盖但不限于：①甲醛释放量(1m气候法)未检出；②挥发性有机化合物(72h)未检出、③理化性能：定量偏差1%、水分≤1.5%、灰分≤25%、pH值≤7.5、纵向干抗张强度≥27N/15mm、纵向湿抗张强度≥8N/15mm、透气度(Gurley法)≤17s/100mL、平滑度15.4s、渗透性≤4s、耐热性1级、耐光色牢度(蓝色羊毛标准)≥8级、纵横向伸缩率：纵向≤0.5%，横向≤1.9%、浸胶量无偏差、挥发物含量≤7.2%、预固化度40%至60%；④原纸外观质量要求，破损、污染、异物、死褶、尘埃点、色差、毛边、皱纹、硬质快、掉毛、掉粉、缺边、裂口、孔洞、卷芯变形、端面平整度、收卷松紧度等检测结果均为合格（以上4项符合检测标准，提供国家认可的有效的检测机构出具的带CMA标识、可识别的二维码的“三聚氰胺浸渍纸”检测报告）；（▲4项） 3.特殊要求：采用4mm\*6mm钢管，检测项涵盖但不限于：①外观性能要求，金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；②中性盐雾试验(NSS)，连续喷雾1000h,镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级达到10级；③铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，连续喷雾1000h达到10级；④抗细菌率，大肠埃希氏菌I级≥99.5%，白色葡萄球菌I级≥99.5%；⑤耐霉菌性，出芽短梗霉、链格孢等级为0级（以上5项符合检测标准，提供国家认可的有效的检测机构出具的带CMA标识、可识别的二维码的“钢管”检测报告）；⑥1.5mm厚加工焊接打磨防锈；（1-5项为▲） 4.底端（与踢脚线持平，约高15cm）：采用1.0毫米厚304不锈钢拉丝面板折弯加工；（1项） 5.▲辅料：采用优质封边条，检测项涵盖但不限于：①理化性能，塑料封边条耐磨性磨30r后无露底现象、耐开裂性(耐龟裂性）≤1级、耐老化性无开裂；②塑料封边条有害物质限量：多溴联苯、多溴联苯醚、甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒、邻苯二甲酸酯(DBP、 BBP、DEHPDNOP、DINP和DIDP)的总量%、氯乙烯单体均为未检出（以上2项符合检测标准，提供国家认可的有效的检测机构出具的带CMA标识、可识别的二维码的“封边条”检测报告）；（▲2项） 6.其他：外型无裂缝瑕疵、若有拼接缝需对称美观。（1项） | 197.6 | 米 | 901.6 | 178156.16 | 2-7楼共计95张（2楼15个房间，3至7楼16个房间） |
| 2 | 定制餐边台柜 |  | 2000mm转1600mm\*500mm\*900mm | 1.柜体采用优质1.5cm±0.1cm厚人造石，颜色多样可按需选、密度一般在 2.0-2.5g/cm³ 左右、硬度莫氏 3-5 级、抗压强度 50-150MPa 且耐污耐腐；（1项） 2.台面采用1.5cm±0.1cm厚石英石，通常呈现丰富色彩且质地坚硬（莫氏硬度达 7 左右），抗压强度高，耐酸碱腐蚀、耐磨损；（1项） 3.内部搁板采用优质1.5cm±0.1cm厚人造石，颜色多样可按需选、密度在 2.0-2.5g/cm³ 左右、硬度莫氏 3-5 级、抗压强度 50-150MPa 且耐污耐腐；（1项） 4.柜门采用晶钢门，通过高温覆膜等工艺， PVC 膜紧密贴合在玻璃表面，方便日常清洁维护；（1项） 5.▲螺丝：采用优质螺丝，检测项涵盖但不限于：①耐腐蚀等级，中性盐雾试验≥18h中性盐雾试验≥9级（提供国家认可的有效的检测机构出具的带CMA标识、可识别的二维码的“螺丝”检测报告）；（▲1项） 6.▲阻尼滑轨，采用优质阻尼滑轨，检测项涵盖但不限于：①功能：耐久性家用型≥40000次，下沉量为≤2.0mm,下沉量为抽屉导轨拉出长度≤1%，②过载（猛关或猛开10次）合格（以上2项符合检测标准，提供国家认可的有效的检测机构出具的带CMA标识、可识别的二维码的“阻尼滑轨”检测报告）；（▲2项） 7.▲阻尼铰链：采用优质阻尼铰链，检测项涵盖但不限于：①功能：操作力耐久性试验前打开力4.6N，耐久性试后打开力5.3N，耐久性试验关闭力6.6N，耐久性试验后关闭力8.9N、耐久性家用型≥40000次、下沉量安装B型试验门时，下沉量≤1.0mm；②乙酸盐雾试验(ASS)：连续喷雾≥480h,镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级达到10级；③铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，连续喷雾≥480h达到10级（以上3项符合检测标准，提供国家认可的有效的检测机构出具的带CMA标识、可识别的二维码的“阻尼铰链”检测报告） （▲3项） | 39.6 | 米 | 2070 | 81972 | 11套（2至12楼） |
| 3 |  |  |  | 合 计 |  |  |  | 260128.16 |  |
|  | 注：▲均要求提供检测报告 | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 小样要求 | |  |
| 名称 | 规格 | 数量 |
| 实木多层板 | 20cm\*20cm\*18cm：允许±5mm | 1张 |
| 人造石 | 10cm\*20cm | 1张 |
| 石英石 | 10cm\*20cm | 1张 |
| 晶钢门 | 28cm\*40cm | 1张 |